|  |  |
| --- | --- |
| ZOZ.V-260-68ZP/20 | Załącznik nr 15 do SIWZ |

**Formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla części nr 10**

**macerator**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent | Podać |  |
|  | Rok produkcji: 2020 | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Wyrób fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Nazwa, typ, model urządzenia | Podać |  |
|  | Elementy obudowy wykonane z antybakteryjnego materiału | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne ok. 500mm x 600mm x 1038mm  Dopuszczone wys. 908mm x gł. 524mm x szer. 411mm | TAK  podać |  |
|  | **Podstawowe dane techniczne** |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz , 12A | TAK |  |
|  | Pojemność do 8 naczyń | TAK |  |
|  | Moc silnika – max. 750 W | TAK  podac |  |
|  | Moc pompy – ok. 370W dopuszczone 125 W | TAK  podać |  |
|  | Głośność – do 60 dB | TAK  podać | Poniżej 55 dB – 4 pkt |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | system obsługi bez kontaktu dłoni z urządzeniem | TAK |  |
|  | Automatyczne otwarcie pokrywy następuje przy użyciu pedału nożnego | TAK |  |
|  | zamknięcie –automatyczne, poprzez użycie czujnika optycznego,/ wciśnięcia przycisku nożnego | TAK |  |
|  | uruchamianie cyklu poprzez użycie czujnika optycznego. | TAK |  |
|  | sprzęt wyposażony w system dezynfekcji komory, dezynfekcja zapewnia zachowanie higieny jak i eliminuje przykre zapachy. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć przy dostawie aparatu) | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 mies. | TAK  podać | 36 miesięcy – 4 pkt  24 miesiące – 0 pkt |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu (dokumenty załączyć) | TAK |  |