|  |  |
| --- | --- |
| ZOZ.V-260-68/2/ZP/20 | Załącznik nr 7 do SIWZ |

**Formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla części nr 2**

**aparaty do pomiaru RR 5 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Dane podstawowe** | **Wartość wymagana** | **Potwierdzenie spełnienia** |
|  | Wykonawca/Producent | Podać |  |
|  | Rok produkcji: 2020 | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Nazwa, typ, model urządzenia | Podać |  |
|  | Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych | Tak |  |
|  | Zakresy mierzonego ciśnienia i pulsu:   * ciśnienie skurczowe: 60-255 mmHg * ciśnienie rozkurczowe: 30-200 mmHg * puls: 40-200 bpm | TAK |  |
|  | Możliwość weryfikacji uzyskanego wyniku za pomocą metody osłuchowej | TAK |  |
|  | Tryb uśredniania wyniku z trzech kolejnych pomiarów (interwał czasowy co 15, 30, 45 lub 60 sekund | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie arytmii | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączenie po 30 sekundach bezczynności | TAK |  |
|  | Mankiety (do dezynfekcji):   * dla dorosłych - dla obwodów ramienia 22-32 cm * dla dorosłych duży - dla obwodów 32-52 cm * dla dzieci - dla obwodów 14-22 cm | TAK |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK | Gwarancja 36 m-cy- 4 pkt  Gwarancja 24 m-ce – 0 pkt |